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1：支持芯片类型：NOR  NAND  EPROM

2: 支持芯片数量可达10000多种，且全部免费升级（特殊定制软件除外）

3: 基于ARM7开发，烧录速度快，烧录效果稳定

4；52PIN万能驱动电脑，适配器兼容各种不同封装尺寸不同型号芯片

5;  支持1.2V绿色低能耗低电压芯片，支持NAND  FLASH可达16Gbit

6、支持芯片封装SOIC、QFN、MLFTSOP、SOP、TSSOP、EBGA、FBGA、VFBGA、μBGA、CSP、SCSP

7、IC原厂认证的算法，低电压器件，返修后芯片器件均能保证极高的编程良品率。
8、USB2.0连接PC控制编程器，适合研发；编程器自带LED显示器；

9、自动检测芯片错放和PIN接触不良,避免损坏芯片，过流保护功能,避免损坏编程器 

10、软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。

11、操作软件在进入量产模式可以加密，防止人为操作错误及资料外泄

12、量产模式下芯片正确放入插座即自动烧录，无须人工按键

13、完整详细烧录日报表功能，为品质追踪提供便利 

14、支持Windows XP/Vista操作系统

15、PC通讯接口: USB2.0 。可以进行联机烧录，一台电脑最多可联机两台八个端口；
16、电源输入：DC9V/2.0A, 最大功耗:18W 

17、电源适配器：输入AC 100V- 240V; 输出直流 9V/2.0A 

